Xin chào các bác  
Em đang tập lập trình giao tiếp 89c51 với PC = VB6. Nhưng khi gửi bất kỳ ký tự nào từ 89c51 lên PC thì giá trị nhận đc cũng là 0. Đây là code của em nhờ các bác kiểm tra va giúp đỡ.  
Xin cám ơm các bác nhiều!!!!  
  
**code trên VB**  
  
Option Explicit  
Dim buffer As Variant  
Dim data As String  
  
Private Sub Form\_Load()  
MSComm1.CommPort = 1  
MSComm1.Settings = "2400,n,8,1"  
MSComm1.InputLen = 0  
MSComm1.PortOpen = True  
MSComm1.InputMode = comInputModeText  
MSComm1.RThreshold = 1  
End Sub  
  
Private Sub MSComm1\_OnComm()  
If MSComm1.CommEvent = comEvReceive Then  
buffer = (MSComm1.Input)  
data = Asc(buffer)  
End If  
End Sub  
  
Private Sub recive\_Click()  
Text1.Text = data  
End Sub  
  
**code của 89c51**  
  
INCLUDE 89C51.MC  
ORG 0000H  
  
MAIN:  
CLR TR1  
MOV SCON,#52H  
MOV TMOD,#20H  
MOV TH1,#F3H  
SETB TR1  
MOV A,#33H  
JMP PHAT  
SJMP $  
  
PHAT:  
JNB TI,$  
CLR TI  
MOV SBUF,A  
RET  
END

Viết như vậy không chạy được,sửa lại chỗ : JMP PHAT  
thành : Lcall Phat  
CHúc thành công, đừng quên nhấn nút cảm ơn nếu chạy OK

Chắc là bạn dùng thạch anh 11,0592MHz!  
để đạt tốc độ 2400 thì MOV TH1,#F4H (không phải F3H)  
VÌ nếu lệch tốc độ cũng sinh lắm chuyện.